PRILOG 3.

**Tablica 2.** Koeficijent istrošenosti građevina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Starost građevine u godinama** | **Koeficijent istrošenosti** | |
|  | **50 godina** | **100 godina** |
| od 0 do 10 | 0,90 | 0,96 |
| od 11 do 20 | 0,78 | 0,90 |
| od 21 do 30 | 0,62 | 0,84 |
| od 31 do 40 | 0,42 | 0,78 |
| od 41 do 50 | 0,20 | 0,70 |
| od 51 do 60 |  | 0,62 |
| od 61 do 70 |  | 0,52 |
| od 71 do 80 |  | 0,42 |
| od 81 do 90 |  | 0,32 |
| od 91 do 100 |  | 0,20 |
| preko 100 |  | 0,20 |